**22 HE Netzwerk-Standschrank, Einzelschrank Standard**

Datenverteiler LAN-Schrank 22 HE nutzbare Höheneinheiten. öheneinheiteBreite 600mm, Tiefe 780mm, Höhe 1132mm

Stabile Stahlkonstruktion aus verwindungssteifem Stahlprofil mit hoher Belastbarkeit.

Gestell aus zerlegbarem, zwei vollsymmetrisch gleichen Stahlblechrahmen mit vier Stahlblech-Funktionsprofilen.

Tiefenvariable 4 St. Gal. Verz. 482,6mm 19“ Lochwinkel mit frontseitigen Vierkantlochungen für die Aufnahmen von Käfigmutter M6 gem. IEC 297 inkl. Integrierte HE Aufdruck. Statische Belastung 300 Kg, Schutzart IP 20

Die Front und Rücktüren sind links wie rechts montierbar und haben einen Öffnungswinkel von 180°. Schnelle Demontage bei 90° Öffnungswinkel durch Entfernen zweier Positionsstifte möglich. Die Türen sind mit einem Schwenkhebel versehen, Die beiden Seitenwände werden im Tragrahmen positioniert und über zwei Schnellverschlüsse am Schrankprofil verriegelt. Türen und Seitenwände können im 90° Modus umlaufend montiert werden.

Die Lieferung erfolgt komplett montiert. Beigelegt: 19“-Schrauben-Set(28x Linsenschraube M6, Käfigmuttern, Zierscheiben).

Abmessung: 1132 x 600 x 780 (H x B x T) in mm

1 Stück Schrankgestell, zerlegbar

1 Stück Stahl gerahmte Sicherheitsglas Sichttür

Inkl. in der mitte positionierter Schwenkhebelverschluß

1 Stück rückseitige Stahl Tür geschlossen

2 Stück abnehmbar Seitenwände, abschließbar

1 Stück Dachblech inklusive Kabelzuführung abgedeckt mit Bürstenleiste

1 Stück Kabeleinführungen inkl. Gleitmechanismus mit Moosgummidichtung im Boden

2 Stück Kabeleinführungen mit Bürstenleisten am Boden

4 Stück Höhenverstellbare Nivellierfüße

1 Stück Dachmodul für Belüftungseinheit

1 Stück Schrauben-Set (50 x Linsenschraube M5x12,

Käfigmuttern, Zierscheiben)

Fabrikat: Digitus

Typ:

DN-19 22U-6/8